VISURE CON MCTC VT

REQUISITI:

video terminale della motorizzazione “MCTC_VTinfo”

Vpn Cisco

selezione e visura delle targhe

Dai tre puntini andare in:

▶ Codice della Strada ▶ Preavvisi / Verbali ▶ Lettura Proprietari ▶ MCTC VT

Scegliendo di fare la visura con il Video Terminale (VT) della motorizzazione e, dopo aver estratto la selezione delle targhe da visurare, cliccando su [Visura], verrà fatto il download di un file in formato .txt.

come caricare il file txt sul Video Terminale

Dopo aver collegato la VPN, aprire il video terminale della motorizzazione “MCTC_VTinfo” e fare click sul bottone con l'icona della pagina “Da File”, carica quel file txt e confermare Il risultato di questa visura sarà salvato in un file .txt dentro la cartella che vi è stata precedentemente configurata da uno dei nostri operatori.

come importare il file di esito

Conclusa l’operazione di visura, tornare a itaEngine ed aprire il menù:

▶ Codice della Strada ▶ Preavvisi / Verbali ▶ Importa Targhe

Qui selezionare la fonte MCTC, poi fare click sul bottone 'Leggi', presente sulla destra, e selezionare il file di destinazione della visura.

Serve aiuto? Clicca sull'icona a
sinistra per sapere come contattarci!

visualizzazioni.